|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ Α)**  **Οι προσφέροντες υποχρεούνται επί ποινή αποκλεισμού να επισυνάψουν με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΣ συμπληρωμένους τους πίνακες που ακολουθούν (απάντηση – παραπομπή στα σχετικά – αντίστοιχα έγγραφα της τεχνικής προσφοράς) και να προσκομίσουν τα ζητούμενα πιστοποιητικά και έγγραφα.** | | | |
| **ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΟΡΟΙ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ** |
| **1. Ράφια τύπου dexion ελαχίστων διαστάσεων**  α) 0,30m Χ 0,92m (με απόκλιση + / - 2 εκ.) και  β) 0,30m Χ 1,22m (με απόκλιση + / - 2 εκ.), τα οποία θα είναι κατασκευασμένα από χάλυβα ψυχρής έλασης τύπου DCP, ελαχίστου πάχους 0,8mm ή ανώτερου και σκληρότητας χάλυβα τουλάχιστον ST 37 DC 01 ή ανώτερης. | NAI |  |  |
| **2.** Κάθετες μεταλλικές ράβδους (κολώνες) στις οποίες θα είναι βιδωμένα τα οριζόντια ράφια.  Οι κολώνες θα είναι διάτρητες, σε σχήμα ισοσκελούς γωνιακού ελάσματος τουλάχιστον **36 Χ 36 mm ή ανώτερου**, ύψους 2.40 - **2,50m, ελαχίστου** πάχους **1,8 mm ή ανώτερου**και ελάχιστη σκληρότητα χάλυβα **ST 37 DC 01** ή ανώτερης**.** | NAI |  |  |
| **3.** Όλα τα ανωτέρω (Α και Β) θα είναι βαμμένα με **ηλεκτροστατική βαφή φούρνου** (χρώμα πούδρας) υψηλής θερμοκρασίας σε χρώμα γκρί **τύπου RAL 7011** ή άλλο, επιλογής της Υπηρεσίας. Εναλλακτικά, μπορεί να είναι γαλβανισμένα. | NAI |  |  |
| **4. Βίδες,** οι οποίες θα είναι εξάγωνες γαλβανιζέ **M8/16** σκληρότητας τουλάχιστον 4,6 ή ανώτερη με το παξιμάδι τους και το αντίστοιχο πλαστικό υπόθεμα. | NAI |  |  |
| **5. Τα ράφια βάθους 30cm** θα πρέπει να έχουν ελάχιστη **αντοχή φορτώσεως 100 Kg/ράφι ή ανώτερη** για κατασκευές με 4 κολώνες-ορθοστάτες ανά στοιχείο. | NAI |  |  |
| **6. Οι κολώνες-ορθοστάτες** θα πρέπει να έχουν ελάχιστη **αντοχή φορτώσεως 1.500Kg/τεμ** (κάθετο φορτίο δοκιμίου 500mm) ή ανώτερη | NAI |  |  |
| **7.** Για τα προς προμήθεια υλικά θα πρέπει να προσκομίζεται Υ/Δ στην οποία θα δηλώνεται από τον  προμηθευτή ο κατασκευαστής των υλικών. | NAI |  |  |
| **8. Τόπος και χρόνος παράδοσης** |  |  |  |
| Τα υλικά θα πρέπει να παραδίδονται εναλλακτικά είτε στα γραφεία της Δ/νσης Στέγασης του e-ΕΦΚΑ (Ιπποκράτους 19, Αθήνα) είτε στα κτίρια όπου πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες με αυτά τα υλικά (βλ. συν. πίνακα με όλα τα πιθανά κτίρια) και στους συγκεκριμένους ορόφους και  σημεία που θα υποδεικνύονται με την παραγγελία. | NAI |  |  |
| 1. Η παραγγελία και παράδοση των ειδών θα γίνει τμηματικά σύμφωνα με τις ανάγκες του e-ΕΦΚΑ, κατόπιν έγγραφης ειδοποίησης του αναδόχου, σύμφωνα με το συνημμένο πρότυπο έγγραφο. Η τμηματική παραγγελία κάθε φορά δεν θα είναι μικρότερη του 5% ούτε ανώτερη του 30% της συμβατικής αξίας. | NAI |  |  |
| 2. Η παράδοση των ειδών θα πραγματοποιείται εντός 7 ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση | NAI |  |  |
| 3. Η δαπάνη μεταφοράς και εκφόρτωσης των υλικών στον όροφο και στο σημείο του κτιρίου που θα προσδιορίζεται με την τμηματική παραγγελία, βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον ανάδοχο. | NAI |  |  |
| 4. **Εγγύηση** |  |  |  |
| Όλα τα υλικά θα έχουν εγγύηση ενός (1) έτους.  Η εγγύηση πιστοποιείται με Υ/Δ του προμηθευτή στην οποία θα δηλώνεται ότι «Οποιοδήποτε υλικό παρουσιάσει οποιοδήποτε ελάττωμα εντός 1 έτους από την παράδοσή του, θα αντικαθίσταται εντός 3 εργασίμων ημερών από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη».  Η εγγύηση θα περιλαμβάνει την άριστη ποιότητα και την σωστή λειτουργία όλων των εξαρτημάτων. Σε περίπτωση που διαπιστωθείσα αδικαιολόγητη αστοχία των υπό προμήθεια υλικών, είτε αυτό αναφέρεται στην περίοδο «παιδικής θνησιμότητας» (χρόνος ζωής ελαττωματικών εξαρτημάτων τα οποία οδηγούνται σε βλάβη γιατί δεν κατασκευάστηκαν σωστά και κατά συνέπεια οδηγούν σε βλάβη) είτε σε μειωμένο χρόνο ζωής, σε ποσοστό άνω του 5%, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση όλου του συγκεκριμένου τύπου υλικού με άλλο αποδεκτό και το οποίο θα φέρει την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας.  Η αντικατάσταση αυτή θα γίνει από τον προμηθευτή με δική του ευθύνη και δαπάνη. | NAI |  |  |

**Στη Στήλη «Τεχνικές προδιαγραφές και όροι»,** περιγράφονται αναλυτικά οι αντίστοιχοι τεχνικοί όροι, υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

**Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ»** έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» ή ένας αριθμός (που σημαίνει υποχρεωτικό αριθμητικό μέγεθος της προδιαγραφής και απαιτεί συμμόρφωση) τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή είναι υποχρεωτική για τον προσφέροντα, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με την παρούσα Διακήρυξη. Προσφορές που δεν καλύπτουν πλήρως απαράβατους όρους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

**Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ»** σημειώνεται η απάντηση του προσφέροντος που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούται ή όχι από την Προσφορά ή ένα αριθμητικό μέγεθος που δηλώνει την ποσότητα του αντίστοιχου χαρακτηριστικού στην Προσφορά.

**Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»** θα καταγραφεί η σαφής παραπομπή σε Παράρτημα της Τεχνικής Προσφοράς το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμημένα Τεχνικά Φυλλάδια κατασκευαστών, ή αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των ειδών, που κατά την κρίση του προσφέροντος τεκμηριώνουν τα στοιχεία των απαντήσεων στις τεχνικές προδιαγραφές.

**Είναι ιδιαίτερα επιθυμητή** η πληρέστερη συμπλήρωση των παραπομπών, οι οποίες πρέπει να είναι κατά το δυνατόν συγκεκριμένες (π.χ. Τεχνικό Φυλλάδιο 3, Σελ. 4, Παράγραφος 4, κλπ.). Αντίστοιχα

στο τεχνικό φυλλάδιο ή στη σχετική αναφορά, μεθοδολογικό εργαλείο, τεχνική κτλ. θα υπογραμμιστεί το σημείο που τεκμηριώνει τη συμφωνία ή την υπερκάλυψη και θα σημειωθεί η αντίστοιχη τεχνική προδιαγραφή (π.χ. προδ. 1).

**Τονίζεται ότι είναι υποχρεωτική η απάντηση σε όλες τις τεχνικές προδιαγραφές και η παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται.**

**Η αρμόδια Επιτροπή θα αξιολογήσει τα παρεχόμενα από τους προσφέροντες στοιχεία κατά την αξιολόγηση των Τεχνικών Προσφορών.**