**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **α/α** | **Υλικα - Εργασιες** | **μοναδα μετρησησ** | **τιμη μοναδασ (€) πλεον φπα** |
| **1** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΠΛΩΝ, πάχους 4mm έως 6mm | m2 |  |
| **2** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ τύπου  σαγρέ, πάχους έως 6mm | m2 |  |
| **3** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ τύπου arme (με πλέγμα), πάχους έως 6mm | m2 |  |
| **4** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΑΠΛΩΝ, πάχους 10mm | m2 |  |
| **5** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΦΙΜΕ  ΑΠΛΩΝ, πάχους 4mm έως 6mm | m2 |  |
| **6** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΑΦΑΝΩΝ ΔΙΠΛΩΝ, πάχους (5+5)mm | m2 |  |
| **7** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΝ TRIPLEX, πάχους (5+5)mm | m2 |  |
| **8** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΦΙΜΕ  ΔΙΠΛΩΝ, πάχους (5+5)mm | m2 |  |
| **9** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ SECURIT, πάχους 10mm | m2 |  |
| **10** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΔΙΠΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ (5+5)mm | m2 |  |
| **11** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για υαλοπίνακες, ανεξαρτήτως πάχους υαλοπίνακα | m2 |  |
| **12** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ (film)  ΗΛΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, (με δυνατότητα μερικής αποκοπής  τουλάχιστον 50%, της υπέρυθρης ακτινοβολίας για υαλοπίνακες), ανεξαρτήτως πάχους υαλοπίνακα | m2 |  |
| **13** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΜΕ  ΚΑΘΡΕΠΤΗ | m2 |  |
| **14** | ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΛΩΝ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΩΝ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ | m2 |  |
| **15** | ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΠΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ | τεμ. οπής |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ (€) ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ** | | |  |
| **ΦΠΑ 24%** | | |  |
| **ΣΥΝΟΛΟ (€) ΣΥΜΠ/ΝΟΥ ΦΠΑ** | | |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **α/α** | **Περιγραφή** | **Τιμή ανά χρήση**  **(€) πλέον Φ.Π.Α.** |
| **1** | ΧΡΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΥ (ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ανά χρήση |  |

**Διάρκεια ισχύος της προσφοράς:………………………………………**

**Σφραγίδα και Υπογραφή……….**

**ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ ΟΤΙ (σχετικό και το συνημμένο Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς):**

1) Τα αναφερόμενα πάχη, αφορούν σε παντός είδους κουφώματα (πόρτες, παράθυρα), ήτοι ξύλινα, αλουμινίου ή σιδερένια, εσωτερικά ή εξωτερικά.

2) Το πάχος (5)+(5)mm των διπλών υαλοπινάκων, είναι ενδεικτικό, καθώς αφορά στο συνολικό πάχος αυτών (π.χ. μπορεί να είναι (4)+(6)mm).

3) Για τα στοιχεία (1) έως (14) του πίνακα το κόστος αφορά στην τιμή υλικού ανά τετραγωνικό μέτρο και για το στοιχείο (15) στην τιμή ανά τεμάχιο οπής.

4) Στην τιμή περιλαμβάνονται πάσης φύσεως υλικά και εργασία για την πλήρη αντικατάσταση του υαλοπίνακα.

**5) Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς πέραν των ανωτέρω οφείλουν:**

* **να δώσουν προσφερόμενη τιμή** για χρήση γερανού σε περίπτωση που απαιτηθεί για την αντικατάσταση υαλοπινάκων κάποιου κτιρίου. Η εν λόγω τιμή θα είναι ανά χρήση και θα αφορά στο σύνολο των προς αντικατάσταση υαλοπινάκων του κτιρίου κάθε φορά. Στην ίδια τιμή κόστους με τη χρήση γερανού για την αντικατάσταση υαλοπίνακα (ανά χρήση) θα προσφέρεται η εναλλακτική επιλογή της χρήσης ικριώματος (σκαλωσιάς), εφόσον απαιτηθεί.
* **να αναφέρουν/διευκρινίζουν** στην προσφορά τους εάν θα υπάρχει ελάχιστη επιφάνεια χρέωσης.